TÓM TẮT
Điện cơ đồ (EMG) là tín hiệu được tạo ra bởi sự thay đổi điện thế màng của các tế bào sống khi chúng bị kích thích. Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng tín hiệu điện cơ đồ (EMG) để nhận dạng động tác tay; tuy nhiên, hầu hết đều tập trung vào động tác cổ tay và bàn tay do sự co cơ rõ rệt hơn so với động tác ngón tay. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một bộ phân loại động tác ngón tay dựa trên tập dữ liệu điện cơ tự thu thập từ 10 đối tượng. Các tín hiệu EMG, được thu thập từ các điện cực cố định của cảm biến Muscle BioAmp Patchy từ UpSideDown Labs, có sáu thuộc tính được trích xuất từ miền thời gian và sau đó được sử dụng trong các mô hình phân loại Mạng thần kinh nhân tạo và K-Hàng xóm gần nhất. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác phân loại cao nhất đạt được là 85.4 ± 2.9% khi nhận dạng mười động tác ngón tay khác nhau. Mặc dù chỉ sử dụng một kênh tín hiệu duy nhất với cấu hình đơn giản, hệ thống vẫn đạt được độ chính xác phân loại chấp nhận được khi nhận dạng mười động tác ngón tay khác nhau, chứng minh tính khả thi của việc nhận dạng động tác ngón tay dựa trên EMG mặc dù hoạt động cơ yếu hơn so với động tác cổ tay và bàn tay. Phương pháp chúng tôi đề xuất cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí đồng thời đảm bảo hiệu quả, phù hợp để triển khai trong các ứng dụng thực tế và giảm chi phí tính toán.
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